구매 규격서

1. 관련 정보

연구책임자	진 병 두
구매신청자	교무처 연구팀
과제명	유기발광디스플레이전문인력양성

2. 구매 요청 물품

연번	품명	규격/모델명	제조사	수량
1	Optical fiber	quartz material	한국오츠카전자	1 SET
2	Xenon lamp	150W	한국오츠카전자	1 ea
3	Optical Slit	0.2mm	한국오츠카전자	1 ea
합 계				3

3. 물품 구매 사유

본 과제는 유기발광디스플레이 전문인력양성 사업의 일환으로, 석·박사급 고급 인재를 대상으로 실무 중심의 교육·연구 역량을 강화하고자 추진되고 있습니다.

Optical Fiber는 분광기 및 광원 장비와 샘플 사이에서 빛을 전달하는 핵심 부품으로, 실험 데이터의 신뢰도를 좌우하는 필수 소모성 물품입니다. 특히 Quartz 재질의 Optical Fiber는 자외선~가시광 영역까지의 광투과율이 우수하여 OLED 및 QD 시료 측정, PL/Absorption 분석 등 광학 실험에 필수적으로 사용됩니다.

Xenon Lamp는 분광 측정용 광원으로 사용되는 소모성 램프 부품으로, 일정 시간 사용 후 출력 감소 및 스펙트럼 왜곡이 발생하는 대표적인 교체형 소모품입니다. 사용 시간이 누적됨에 따라 램프의 광 출력 저하, spectrum drift가 발생하여 데이터 정밀도가 감소할 수 있으므로, 연구 신뢰도 유지를 위해 적절한 시기에 Lamp 구매가 필요합니다.

Optical Slit은 분광기 입구에서 빛의 개구 크기를 제어하여 분해능과 광 신호 세기를 결정하는 핵심 구성품으로, 0.2 mm 슬릿은 고분해능 스펙트럼 분석을 위해 필수적으로 사용되며, 실험 목적에 맞는 슬릿을 선택 적용해야 합니다. 실험 목적에 따라 슬릿 교체가 필요하므로 슬릿 확보가 요구됩니다.

본 장비의 도입은 향후 다양한 주제(유기전자소자, QD, 광경화 소재, 박막 공정 등)에서 공용으로 활용되는 범용 분석 장비의 필수 부품들로서, 학부/대학원 교육 측면에서도 스펙트럼 측정과 해석은 필수 역량이며, 실험 교육의 질을 향상시킬 수 있습니다.

4. 상세 스펙

연번	품명	상세스펙
1	Optical fiber	용도: UV–Visible–NIR 빛 전달 내열/내화학성
2	Xenon lamp	정격출력: 150 W 파장 범위: UV–Visible 대역 전 영역
3	Optical Slit	슬릿 크기: 0.2 mm (분광 해상도 및 광량 제어) 장비 호환 규격 적용

5. 물품별 용도 및 기능

연번	품명	설치장소	용도	기능
1	Optical fiber	제 3공학관 423호	실습 교과목 및 산학프로젝트 연구 수행	UV–Visible 영역에서 손실 없는 광 신호 전달을 통해 정밀한 분광 측정이 가능
2	Xenon lamp	제 3공학관 423호	실습 교과목 및 산학프로젝트 연구 수행	UV–Visible 영역에서 안정적인 스펙트럼을 제공하여 재료의 광학 특성을 정확하게 측정할 수 있도록 하는 핵심 광원
3	Optical Slit	제 3공학관 423호	실습 교과목 및 산학프로젝트 연구 수행	분광기의 입사광 크기를 조절하여 분해능과 신호 세기를 제어하는 정밀 부품 (고해상도 분광 분석)

Optical Fiber는 광원 장비와 시료, 그리고 분광기 사이에서 빛을 전달하는 기본 경로 역할을 수행하는 핵심 부품으로, 분광 분석 실험에서 광신호 품질을 좌우하는 중요한 요소입니다. 특히 Quartz 재질 Fiber는 UV부터 가시광 영역까지 높은 투과율을 유지하여 OLED, QD, 고분자 용액 등 다양한 시료의 흡수 및 발광 특성을 정밀하게 분석할 수 있도록 합니다. 사용 과정에서 오염 및 스크레피로 인해 신호 감쇠와 노이즈 증가가 발생할 수 있는 부품으로 신뢰도 있는 데이터를 위하여 확보가 필수적입니다.

Xenon Lamp는 분광기 및 광학 분석 장비에서 사용되는 기준 광원으로, 전 파장 영역에서 균일하고 강한 빛을 방출하여 시료의 흡수, 발광, 투과 특성을 정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 특히 OLED 및 Quantum Dot과 같이 디스플레이 재료로서 발광 특성이 중요한 재료의 연구에서는, 안정적인 스펙트럼 품질을 가진 광원이 필수적입니다. 광원의 수명이 존재하기 때문에, 일정 수명 이후 교체가 필수적입니다.

Optical Slit은 분광기 입구에서 입사되는 빛의 개구 크기를 조절하는 역할을 수행하여, 분광 해상도와 광신호 강도에 직접적인 영향을 미치는 핵심 구성품입니다. 0.2 mm 슬릿은 특히 고해상도 분석을 요구하는 실험 환경에서 사용되며, 세밀한 스펙트럼 분리와 데이터 정밀도를 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 해당 부품 또한 사용 시간이 증가함에 따라 분해능 저하 및 노이즈 발생을 유발할 수 있기 때문에 새 부품의 확보가 필수적입니다.

본 품목들은 유기발광소자(OLED), 양자점(QD), 유기반도체 박막 공정, 잉크젯 프린팅 기반 박막 균일도 평가, 광경화 소재 평가 등에서는 발광 파장(peak), 스펙트럼 폭(FWHM), 광학 밴드갭 관련 지표, 흡수 피크 및 어깨(shoulder), 색좌표 계산의 기반 데이터를 확보하기 위해 필수적으로 요구되는 핵심부품입니다.

6 물품별 사진 및 내구년수

연번	품명	사진	내구년수
1	Optical fiber		2년 (반복적인 실험 및 자외선 조사로 인해 광투과 특성이 저하될 경우 2년 이내 교체)
2	Xenon lamp		1~2년 (500시간~2,000시간 정도 사용가능한 소모성 광원, 사용시간에 따라 전극마모 및 광출력 저하가 발생하는 소모성 부품)
3	Optical Slit		2~3년 (반복되는 고출력 광원 조사, xenon lamp 연계 사용시 슬릿 마모와 정밀도 저하가 발생해 주기적 교체 필요