구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 홀딩 도어(폴딩 자바라) 영문명 : Folding doors	1	EA

1. 용도 또는 특징: 공간을 실용적이고 효율적으로 분리 가능해야 한다.

2. 구성

가. 홀딩도어 본체

나. 홀딩도어 레일

3. 규격

가. 사이즈는 10M*2.5M 수준일 것

나. 소재는 PVC 및 동급 이상 사용할 것

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 원데코

나. 모델명: 교실칸막이홀딩도어

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 실험기구진열장 영문명 : Laboratory Equipment Storage Cabinet	2	EA

1. 용도 또는 특징

가. 약품을 안전하게 보관하고 실험실 가구를 편리하게 수납할 수 있어야 한다.

나. 친환경 소재인 aluminium 프레임을 사용하여 견고하고 내구성이 뛰어나야 한다.

다. 기둥을 aluminium Profile 사용하여 측면 휨을 방지하여야 한다.

라. 충격완충장치를 적용하여 갑작스런 도어닫힘을 방지하여 내부 적재물 파손을 방지하여아 한다.

2. 구성

가. 몸체

나. 도어(문)

다. 선반

라. 조절발

3. 규격

가. 사이즈 : 1200*450*1800mm

나. 몸체(BODY)

1) 전면은 알루미늄50*25 단중량0.63이상 기둥을 사용할 것

2) 측판은 THK 18 M/M의 P.B에 백색 COLOR의 L.P.M 이상의 사양을 사용할 것

3) 뒷판은 THK 4.5 M/M의 M.D.F에 백색 COLOR의 VINYL 이상의 사양을 사용할 것

다. 문(DOOR): 도어는 AL프로파일 54*18이상 섀시를 구성하며 두께 5mm이상의 열강화 안전유리를 부착 제작할 것

라. 선반(SHELVES)

1) THK 18 M/M의 P.B에 백색 COLOR의 L.P.M 이상의 사양을 사용할 것

2) 선반 각칸당 분포하중은 25kg 이상일 것

마 조절발: 압축aluminium 이상의 사양을 준수할 것

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 보증기간 : 납품 및 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 동재산업

나. 모델명: SCA-2

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 벽면실험대 영문명 : Wall-mounted laboratory bench	7	EA

1. 용도 또는 특징

가. 100 여개 이상의 화학약품에 변화하지 않으며 반영구적으로 사용 가능해야 한다.

나. Foot Base 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품이어야 한다.

다. 상판은 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강해야 한다.

2. 구성

가. 상판 (TOP-BOARD)

나. 몸 체 (BODY) Frame

다. 콘센트 박스

3. 규격

가. 사이즈 : 1500*600*800mm ----------------- 4개

900*600*800mm ------------------ 3개

나. 상 판(TOP-BOARD): 에폭시 상판 22mm 이상일 것

다. 몸 체(BODY)

1) 프레임: 60*40 / 40*40 각 Steel 이상의 파이프를 사용할 것

2) 측면 가림판: 100*40 AL Profile  단 중량 0.914 kg/m 이상일 것

3) 마감캡: 규격 60*40*50 이상일 것

4) 뒷  판: THK 18 M/M의 MDF 이상의 사양에 하이그로시 제품을 사용할 것

5) 조절좌: Foot Base 45Φ 이상의 사양에 다이케스팅 제품을 사용할 것

라. 콘센트박스

1) 몸체: 113*68 AL Profile 단중량: 0.989 kg/m 이상일 것

2) 콘센트: 접지매립2구에 각각 방우커버가 부착되어있다.

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 동재산업

나. 모델명: SSCX-3

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 중앙실험대 영문명 : Central laboratory bench	2	EA

1. 용도 또는 특징

가. 100 여개 이상의 화학약품에 변화하지 않으며 반영구적으로 사용 가능해야 한다.

나. Foot Base 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품이어야 한다.

다. 상판은 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강해야 한다.

라. 작업대 위 시약대를 설치하여 물품 보관이 용이하여야 한다.

2. 구성

가. 상판 (TOP-BOARD)

나. 몸 체 (BODY) Frame

다. 콘센트 박스

라. 2단 목재 시약대

3. 규격

가. 사이즈 : 2100*1500*800mm

나. 상 판(TOP-BOARD): 에폭시 상판 22mm 이상일 것

다. 몸 체(BODY)

1) 프레임: 60*40 / 40*40 이상의 각 Steel 파이프를 사용할 것

2) 측면 가림판: 100*40 AL Profile  단 중량 0.914 kg/m 이상 사용할 것

3) 마감캡: 규격 60*40*50 이상일 것

4) 뒷  판: THK 18 M/M의 MDF 이상 사양에 하이그로시 제품을 가공하여 사용할 것

5) 조절좌: Foot Base 45Φ 이상 사양에 다이케스팅 제품을 사용할 것

라. 콘센트박스:

1)몸체: 113*68 AL Profile 단중량: 0.989 kg/m 이상일 것

2) 콘센트: 접지매립2구에 각각 방우커버가 부착되어있다.

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 동재산업

나. 모델명: SCCX-2

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 중앙실험대 영문명 : Central laboratory bench	5	EA

1. 용도 또는 특징

가. 100 여개 이상의 화학약품에 변화하지 않으며 반영구적으로 사용 가능해야 한다.

나. Foot Base 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지하고 수평조절이 가능한 제품이어야 한다.

다. 상판은 물성변형이 없고 충격 및 인장 강도에 강해야 한다.

2. 구성

가. 상판 (TOP-BOARD)

나. 몸 체 (BODY) Frame

다. 콘센트 박스

3. 규격

가. 사이즈 : 2100*1500*800mm ----------------- 2개

2400*1200*800mm ----------------- 3개

나. 상 판(TOP-BOARD): 에폭시 상판 22mm 이상일 것

다. 몸 체(BODY)

1) 프레임: 60*40 / 40*40 이상의 각 Steel 파이프를 사용할 것

2) 측면 가림판: 100*40 AL Profile  단 중량 0.914 kg/m 이상 사용할 것

3) 마감캡: 규격 60*40*50 이상일 것

4) 뒷  판: THK 18 M/M의 MDF 이상 사양에 하이그로시 제품을 가공하여 사용할 것

5) 조절좌: Foot Base 45Φ 이상 사양에 다이케스팅 제품을 사용할 것

라. 콘센트박스:

1) 몸체: 113*68 AL Profile 단중량: 0.989 kg/m 이상일 것

2) 콘센트: 접지매립2구에 각각 방우커버가 부착되어있다.

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 동재산업

나. 모델명: SCCX-4

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 스툴의자 영문명 : Laboratory stool	40	EA

1. 용도 또는 특징:  높/낮이 조절이 가능하며 바퀴가 있어 이동이 편리해야 한다.

2. 구성

가. 좌판

나. 중심봉

다. 다리

3. 규격

가. 좌 판

1) 스펀지는포리우레탄 콜드큐어 성형스펀지 THK 38mm 이상일 것

2) 합판은나무 성형 합판을 사용하며 THK 7mm 이상을 사용할 것

나. 중심봉

1) 외관파이프는 외경 Φ50 ±5mm 일 것

2) 피스톤로드 : 외경 Φ28 ±5mm 일 것

다. 다리: 철판프레스 가공 후 분체 또는 도금 오발 마감을 사용할 것

라. 캐스터: 플라스틱 성형폼-캐스터형 재질을 사용할 것

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: AS ONE

나. 모델명: TSS-16RL-STCC

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 이동형파일서랍 영문명 : Mobile Filing Cabinet	15	EA

1. 용도 또는 특징

가. 바퀴가 있어 이동이 편리해야 한다.

나. 서랍의 앞판은 MDF 하이그로시 PANEL 사용해야 한다.

2. 구성

가. 몸 체(BODY)Frame

3. 규격

가. 서랍의 내부는 THK 15M/M P.B 이상 사양에 양면 접착 가공한 PANEL 일 것

나. 서랍 밑판은 THK 3M/M의 MDF 이상 사양을 사용할 것

다. 서랍의 몸통에는 3단 볼레일을 사용할 것

라. 서랍의 앞판은 THK 18M/M MDF 이상 사양의 하이그로시 PANEL을 사용할 것

마. 손잡이는 AL프로파일 스마트바를 사용할 것

바. 바퀴는 이동식 서랍장의 하단에 우레탄 재질의 바퀴2.2 in 이상을 사용할 것

사. 사이즈 : 450*505*710mm

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 동재산업

나. 모델명: MVB

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 이동식 스탠드 영문명 : Mobile stand	1	EA

1. 용도 또는 특징

가. 5단계높이 조절이 가능하여 사용자에게 최적의 시야각을 제공해야 한다.

나. 튼튼하고 견고한 프레임구조로 최대하중 150kg/최대 254cm까지 대형 TV도 안정적으로 거치할 수 있어야 한다.

다. 거치대 하단에 보조선반이 있어 다양한 용도로 활용 가능하여야 한다.

라. 보조선반 하단에 받침대가 있어 선반과 2단으로 물건 거치 및 다양한 용도로 활용 가능하여야 한다.

마. 바퀴에 잠금 장치가 있어 스탠드 이동 및 고정이 안전하고 편리하게 사용 가능해야 한다.

바. 매트 블랙 컬러의 메탈 재질로 깔끔한 공간 연출이 가능해야 한다.

2. 구성

가. 스탠드 본체

나. 보조선반

다. 이동식 바퀴

3. 규격

가. 하부 바닥판(이동부)

1) 바닥판 크기는 W 1,050 × D 570 mm 내외일 것

2) 구조는 평판형 구조를 사용할 것

3) 이동 방식은 캐스터(바퀴) 부착형을 사용할 것

4) 기능은 이동 및 고정이 가능하도록 설계할 것

나. 중앙 장비 거치 선반

1) 선반 크기는 W 625 × D 490 mm 내외일 것

2) 선반 높이 바닥 기준 약 860 mm 내외일 것

3) 실험 장비, 제어 장치, 본체 장비 거치용의 용도를 모두 충족할 것

4) 구조는 장비 안정적 적재가 가능하도록 충분한 강성을 확보할 것

다. 상부 장착 프레임

1) 프레임 전체 폭: 최대 960 mm

2) 장착 가능 폭: 최소 200 mm ~ 최대 800 mm (조절식)

3) 장착부 높이: 약 250 mm

4) 구조는 다양한 장비 또는 디스플레이 장착이 가능하도록 슬롯(다공) 구조로 설계할 것

라. 기둥 및 프레임 구조

1) 수직 기둥 간 내부 간격은 500 mm 내외일 것

2) 프레임 보강 간격은 44 mm / 50 mm 내외일 것

3) 장비 높이 및 위치 조절이 가능하도록 다공 구조를 적용할 것

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 카멜마운트

나. 모델명: SB100H

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 도구보관캐비넷 영문명 : Tool Storage Cabinet	1	EA

1. 용도 또는 특징

가. 두꺼운 철제 프레임으로 내구성이 강해야 한다.

나. 휘어짐 없는 튼튼한 선반과 서랍을 사용하여야 한다.

다. 잠금장치가 부착되어 보관물을 안전하게 관리 하여야 한다.

2. 구성

가. 몸 체(BODY)Frame

3. 규격

가. 선반 2개로 높낮이 조절 가능하여야 한다

나. 내부 공기 환기구가 있어 보관함 내부에서 발생하는 가스, 악취, 습기등 순환을 도와 쾌적한 내부        환경을 유지 하여야 한다.

다. 보관함 도어에 튼튼한 턴 핸들 잠금장치가 있어 자주 여닫는 환경에서도 안정적인 고정력과 내구성       을 유지한다.

라. 900(W)*530(D)*1150(H) 수준일 것

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 오성마이더스

나. 모델명: OSC-S2SD

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 약품장 영문명 : Storage Cabinet	1	EA

1. 용도 또는 특징:

가. Ion Cluster system 이여야 한다.

나. 시약장 내부에 공기가 자체 순환하여 여과되는 방식으로 실내 온도에 영향을 주지 않아야 한다.

다. 이동이 편리하여 원하는 장소에 설치가능(Ductless system) 하여야 한다.

2. 구성

가. 시약장 본체

3. 규격

가. Dimensions(mm) : 800(W)*550(D)*2000(H)

나. Blower : Siroco Fan

다. Sound level : 50dBA

라. Body Materials : Phenolic Laminate & EGI Steel with epoxy coated

마. Controller panel : 24 Hour Time 및 현재 온,습도 표시

바. 높낮이 조절 Sliding shelves 사용

사. 전면 창 : Polycarbonate 5t 사용

아. 이동, 고정 가능 caster 사용

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 신영엘에스티

나. 모델명: LS-CRC-1D-i

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 실험용씽크대 영문명 : Laboratory sink	3	EA

1. 용도 또는 특징: Foot Base 다이케스팅 제품을 사용하여 녹을 방지해야 한다.

2. 구성

가. 상판 (TOP-BOARD)

나. 몸 체 (BODY) Frame

다. 수정 및 수조

3. 규격

가. 사이즈 : 600*1500*800mm ----------------- 2개

900*600*800mm ------------------ 1개

나. 상 판(TOP-BOARD): 페놀라미네이트 블랙20T 이상일 것

다. 몸 체(BODY)

1) 프레임 : 60*40 / 40*40 이상의 각 Steel 파이프를 사용할 것

2) 앞판 : THK 18 M/M의 MDF에 백색하이그로시 우레탄도장 이상을 사용할 것

3) 마감캡: 규격 60*40*50 이상을 사용할 것

4) Foot Base 45Φ 이상의 사양에 다이케스팅 제품을 사용할 것

라. 수전 및 수조: THK 3.0M/M의 SUS 304 이상을 사용할 것

1) 수전: 원터치 혼합수전, 화학수전3구 아이워셔 를  사용자와 협의후 진행한다.

2)수조: 싱크 볼은 사각 성형 SUS 씽크볼 을 사용하여 용접자국이 없게 제작하여 부착한다.

4. 기타

가. 명시되지 않은 사양 및 부속품은 수요기관에서 제공하는 장비 목록 에 기재된 표준사양 및 표준 부속품을 공급한다.(필요시 사전문의)

나. 하자보수조건 : 납품 검수 완료일로부터 1년 무상

다. 물품 납품과 더불어 기존 물품 철거 및 폐기도 함께 진행이 가능해야 함.

5. 참고장비

가. 제조사: 동재산업

나. 모델명: SKB

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음