구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 산업용 듀얼 노즐 3D프린터 영문명 : Cubion Dual Plus 3D Printer	1	SET

1. 용도 또는 특징

가. 산업용 프린터에서 요구되는 다양한 소재 출력이 가능한 시스템으로 듀얼 노즐로 수용성 필라멘트 출력 지원하여 금형으로 제작이 불가능한 복잡한 형상까지 구현이 용이해야 한다

나. 노즐 온도가 500℃까지 가능하여 범용성의 필라멘트부터 PEEK 및 높은 고온을 요구하는 슈퍼

엔지니어링 필라멘트까지 많은 종류의 필라멘트 출력이 가능하여야 한다.

다. 듀얼 노즐 시스템으로 3D모형과 수용성 서포트 출력을 동시 지원하며, 수용성의 서포트는 용

액에 손쉽게 제거되어 복잡하고 세말힌 디자인에 용이해야 한다.

라. Full Auto XY Calibration이 적용 되어 노즐 간 이동 거리 오프셋 값을 측정하여 X-Y 좌표값을

자동 측정하여야 한다.

2. 구성

가. 산업용 듀얼 노즐 3D프린터 본체 1개

나. 유지보수용 Tool Box 1개

다. 3D프린터 교육용 라이센스 30USER

라. 필라멘트 / Black / 10EA

마. Steel 0.4mm (34.5mm) 1EA

사. Brass 0.4mm (34.5mm) 1EA (M8x1포함)

3. 규격

가. 산업용 듀얼 노즐 3D프린터 조형 특징

1) 방식 : FDM

2) 최대 조형 크기 : 300 x 300 x 300mm (W x H x D)

3) 적층 두께 : 0.1 ~ 0.3mm 이상일 것

4) 외벽 두께 : Optimal 400㎛+ 이상일 것

나. Extruder
1) Cooling System : Water Cooling 가능할 것

2) Driver System : Direct / Dual Gear

3) Post-Processing System : Air optimizer
4) Number of Nozzle : Dual 이상일 것

5) Nozzle Diameter : 0.4mm 가능할 것

다. Nozzle

1) Main Nozzle Type 및 Temperature : Hardened Steel (260℃) Full Metal (500℃) 가능할 것
2) Sub Nossle Type 및 Temperature : Bronze (260℃) 가능할 것

라. Motion

1) Max. printing speed : 200mm/s 이상일 것

2) Max. traverl speed : 500mm/s 이상일 것
4) Max. Acceleration :1,000mm/s2 이상일 것

5) XY position accuracy : 2.5㎛ 가능할 것

6) Z position accuracy : 2.5㎛ 가능할 것

마. Temperature

1) Bed : Max.150℃ (Special coating metal bed)

2) Chamber : Max.80℃
3) Ambient operating : 15 ~ 35℃

4) Storage : 0 ~ 35℃

바. Filaments

1) Diamneter : 1.75mm

2) Main Filament : ABS-A100, PA, PA-CF, PLA-i21, PEEK, PEEK-CF ABSk 가능할 것

3) Support Filament : AquaSysGP, AquaSys120, AquaSys180, HIPS, VXL111 가능할 것

사. 소프트웨어

1) Supported OS System : Win7(64bit) and Win10 이상, MAC OS 가능할 것

2) Remote control SW : CubiControl 사용 가능할 것

3) Slicing SW : 제조사 자체 S/W 지원 가능할 것

4) Input data file format : stl, obj, 3mf 가능할 것

아. Display 및 Data 전송 방식

1) 7inch Touch TFT LCD 이상일 것

2) USB(FAT32/NTFS), Wi-Fi, Ethernet 가능할 것

차. Calibration 및 System Control

1) Full-Auto Heating Bed Leveling Plus 가능할 것

2) Full-Auto Dual Nozzle Calibration 가능할 것

3) 내부 Camera를 통한 Printing monitor 가능할 것

4) 정전에 대비한 Printing recovery funciton 가능할 것

5) 필라멘트를 습기로부터 적합한 유지를 위한 Filament Conditioner 가능할 것

6) 필라멘트 NFC System를 적용하여 LCD에 종류 및 사용량 표시가 가능할 것

7) 필라멘트 자동 공급 장치를 적용하여 Auto Loading 가능할 것

8) Triple Air Filter (HEPA, Carbon, Purafil) 이상일 것

9) 220~240V, 50/60Hz, 13~15A 안정적인 전원 공급이 가능할 것

10) 제품 무게 : 140kg ±10% 수준일 것

11) 제품 크기 : 830 x 720 x 810mm ±10% 수준일 것

12) CE, FCC, KC 인증

4. 기타

가. 납품기한 : 계약체결일로부터 1개월 이내

나. 보증기간 : 본체 2년 무상보증 (소모성 부품은 6개월 이상)

다. 제조사 정품 공급 증명원 및 기술지원 확약서 제출

라. 제조사 또는 정식 엔지니어 직접 설치 및 장비 운용 교육 진행 (인증서 제출)

5. 참고장비

가. 제조사: 큐비콘

나. 모델명: Dual Plus S30i

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음